ajout d'une lampe

Pour les lampes contrairement aux boutons, un repérage rigoureux doit être fait au préalable, car il va valoir rentrer le numéro de la variable propre à chaque lampe ou prise commandée.

Attention les numéros de variable commence à 0, par conséquence votre premiére sortie sur l'automate est la variable “0”, donc toutes les sorties sont décalées d'un rang par rapport aux variables.