Configuration d'une machine en ligne de commande

La connexion en console à la machine va permettre d'avoir accès au système et à d'autre paramètres plus poussés.

Cette section est à réserver aux utilisateurs avancés

Connexion SSH

Il faudra au préalable se connecter en SSH pour avoir accès à une console.

Accès à la centrale par SSH

Les différents outils

Il y a plusieurs outils disponible sur une machine. Les principales commandes unix sont présentes, tels que:

cd <dossier/ou/on/veut/aller> : changer de dossier

pwd : affiche le dossier ou on se trouve

ls : liste les fichiers dans le dossier courant

ifconfig : affiche les informations des cartes réseaux

cp <fichier_source> <fichier_destination> : copie un fichier

mv <fichier_source> <fichier_destination> : déplace un fichier

rm <fichier> : supprime un fichier

La machine dispose aussi d'outils dédié comme:

4pcal <port serie> : Permet de lancer une calibration 4 points des controleurs tactiles eGalax. Les ports séries peuvent être ttyS0 ou ttyS1 pour le port A ou B respectivement. Ce type de contrôleur n'est plus utilisé sur les nouvelles machines.

Exemple:

Calaos> 4pcal /dev/ttyS0