Exemple d'utilisation d'un tag rfid avec téléphone mobile android pour ouverture d'une gâche électrique via Calaos

nb: cet exemple est tout à fait transposable à n'importe quel output utilisé par calaos

prérequis

Calaos

porte avec gache electrique actionnable via Calaos

1 tag RFID compatible avec votre mobile (exemple)

applications llama et llama http post plugin sur le google play store (gratuits)

configuration de l'application llama

dans l'onglet evenements, creer un nouvel evenement avec la condition étiquette NFC détectée (si c'est le premier tag rfid, selectionner format new tag for llama et présenter le tag rfid vierge au dos du telephone pour le formater) puis comme action “plugin Locale”, selectionner HTTP Post comme plugin La page de configuration de HTTP Post s'ouvre, laissant ajouter les parametres désirés, dans notre cas:

URL: http://ip_de_la_centrale_calaos/api.php

cocher la methode POST

parameter 1 est supprimé pour etre remplacé par json

Value 1 est supprimée pour etre remplacée par

{"cn_user":"login_defini_dans_config_calaos",
"cn_pass":"password_defini_dans_config_calaos",
"action": "set_state",
"type": "output",
"id": "nom_de_l_output_definie_dans_calaos",
"value": "impulse 5000"
}

il ne reste plus qu'à tester l'action puis l'enregistrer une fois satisfait