Utilisation des squeezebox pour ecouter le Text to Speech de Google

prérequis

calaos

une ou des squeezebox matérielles ou software

exemple sur une sonnette

Dans calaos_installer:

on crée une règle sonnette

on ajoute une ou des conditions (appui sur la sonnette)

on ajoute dans l'action en output une squeezebox préalablement déclarée et configurée et en argument on passe l'url du tts de google

exemple: play http://translate.google.com/translate_tts?tl=FR&ie=UTF-8&q=il%20y%20a%20quelqu%27un%20%C3%A0%20la%20porte

sauvegarde, upload, test

tl: Fr

Ie:UTF-8

q: le texte à envoyer sur les squeezebox

nb: les squeezeslave n'acceptant qu'un échantillonnage de 44.1 mhz il faudra installer sox et rajouter à la fin du fichier /etc/squeezeboxserver/convert.conf

mp3 flc squeezeslave *
[sox] -q -t mp3 $FILE$ -t flac -C 0 -r 44100 -