Utilisation de caméras IP de marque FOSCAM avec Calaos

Cette page regroupe les informations pour configurer des caméras IP Foscam sur une centrale Calaos. Attention, ceci ne remplace pas la documentation de la caméra elle-même, qu'il est indispensable de lire. En effet, FOSCAM remplace régulièrement le programme interne des caméras, et la connexion de Calaos à celles-ci, change donc en conséquence.

Cette page a vocation a être complétée en fonction des évolutions de Foscam.

FOSCAM non H264

Les modèles non H264 ont une vidéo par défaut MJPEG, ce qu'accepte bien Calaos.

Ces modèles sont simples, il faut:

Configurer l'IP de votre Caméra

Configurer un utilisateur autre que l'administrateur par sécurité, par exemple

Nom: visucalaos

Mot de passe: visucalaos

Vérifier que cela fonctionne bien depuis un navigateur Web:

http://192.168.0.12/snapshot.cgi?user=visucalaos&pwd=visucalaos

Modifier l'adresse IP, le nom et mot de passe en fonction de votre installation. Si tout cela fonctionne, l'image instantanée doit apparaitre. Le numéro de port, non spécifié dans l'URL, est le 80, correspondant au port HTTP par défaut. Si dans la configuration de votre caméra, vous indiquez un autre port (88 par exemple), l'ajouter dans l'URL ainsi:

http://192.168.0.12:88/snapshot.cgi?user=visucalaos&pwd=visucalaos

Les liens de vidéo ne fonctionnent pas toujours dans les navigateurs Web, c'est assez variable, mais vous pouvez toujours essayer:

http://192.168.0.12/videostream.cgi?user=visucalaos&pwd=visucalaos

Dans Calaos Installer, ajouter une caméra avec les caractéristiques suivantes:

Onglet “Standard MJPEG”

Adresse IP: indiquer l'IP de votre caméra

URL (jpeg): http://192.168.0.12/snapshot.cgi?user=visucalaos&pwd=visucalaos

URL (mjpeg): http://192.168.0.12/videostream.cgi?user=visucalaos&pwd=visucalaos

URL (mjpeg4): idem que MPJEG ci-dessus

Eventuellement faire quelques tests pour régler la résolution d'image sur la caméra. Envoyer une image de trop grande taille pourra ne pas être accepté par Calaos, ou être relativement lent. Selon la caméra, une taille d'image peut être précisée dans l'URL.

FOSCAM H264

Les modèles H264 n'utilisent plus de vidéo MJPEG par défaut. Néanmoins, FOSCAM a gardé l'option activable si besoin, mais peu documentée.