Configuration en ligne de commande

La connexion en console à la machine va permettre d'avoir accès au système et à d'autre paramètres plus poussés.

Cette section est à réserver aux utilisateurs avancés

Connexion SSH

Il faudra au préalable se connecter en SSH pour avoir accès à une console.

Accès à la centrale par SSH

Les différents outils

Outils de base

Il y a plusieurs outils disponible sur une machine. Les principales commandes unix sont présentes, tels que:

cd <dossier/ou/on/veut/aller> : changer de dossier

pwd : affiche le dossier ou on se trouve

ls : liste les fichiers dans le dossier courant

ifconfig : affiche les informations des cartes réseaux

cp <fichier_source> <fichier_destination> : copie un fichier

mv <fichier_source> <fichier_destination> : déplace un fichier

rm <fichier> : supprime un fichier

Outils spécifiques

La machine dispose aussi d'outils dédié comme:

calaos_config

calaos_config: <commande> [parametre1] [parametre2] : L'utilitaire principal Calaos, qui permet de régler tout les paramètres d'une machine

La commande calaos_config permet de lister tous les paramètres d'une machine, les modifier ou les afficher. Pour lister les paramètres diposnible, on utilise:

Calaos> calaos_config list

Exemple de résultat:

Local configuration:
device_type: calaos_server
dpms_enable: true
dpms_standby: 1800
show_cursor: false
cn_user: username
cn_pass: password

Pour changer une valeur, il faut lancer la commande:

Calaos> calaos_config set cn_pass nouveau_pass

Voici une liste de toutes les variables disponibles, ainsi que les valeurs qu'elles acceptent:

cn_user: nom d'utilisateur (adresse email si calaos_network)

cn_pass: mot de passe

dpms_enable : true ou false Active ou désactive la mise en veille de l'écran.

dpms_standby : Nombre de seconde avant la mise en veille

dpms_block : true ou false, Bloque ou non l'ecran par mot de passe

show_cursor : true ou false Affiche ou pas le curseur sur l'interface

latitude: coordonnées pour le calcul solaire

longitude: coordonnées pour le calcul solaire

Remarque :

Une fois les valeurs modifiés, il faut faire un redémarrage de la machine pour que les nouvelles valeurs soit prises en compte.

calaos_network

Ne fonctionne que sur la V1

calaos_network: <commande> [parametre1] [parametre2] : Cet utilitaire permet de gérer certaines options du Calaos Network.

Les commandes du Calaos Network peuvent etre:

register [username] [password] : enregistre un compte Calaos Network avec cette machine.

update_ip <private ip> : mets à jour l'enregistrement DNS du Calaos Network (la commande est automatiquement appelé régulièrement)

get_ip : permet de récupérer les enregistrements des IP du Calaos Network.

Configuration du serveur de mail

La centrale Calaos est capable d'envoyer des mails suivant un évènement. Afin de paramétrer le serveur SMTP d'envoi de mail, il faut le paramétrer avec calaos_config.

Pour le serveur d'envoi:

calaos_config set smtp_server smtp://votre_serveur_smtp

On peut spécifier d'autres paramètres comme:

calaos_config set smtp_port XXX

pour choisir le port (ce parametre n'est pas obligatoire, le port par défaut sera utilisé)

Si le serveur a besoin d'authentification:

calaos_config set smtp_auth true
calaos_config set smtp_username nom_utilisateur
calaos_config set smtp_password mot_de_passe

Si le serveur a besoin de StartTLS:

calaos_config set smtp_tls true

On peut aussi paramétrer pour utiliser le SMTPS:

calaos_config set smtp_server smtps://votre_serveur_smtp

Pour tester la configuration SMTP depuis la ligne de commande:

calaos_mail --from ton_email@example.com --to ton_email@example.com --subject test --body test --versbose