Installation sur boitier Mele

L'installation de Calaos-OS sur une Mele se fait en utilisant une carte mémoire SD. Il n'est pas possible (pour le moment) d'installer Calaos-OS sur la mémoire NAND interne. L'installation de Calaos-OS n'est donc pas une opération destructrice, le système Android interne n'est pas touché.

Une carte SD de type classe 10 est grandement recommandée. Elle garantie un taux de lecture/écriture suffisamment élevé. Les cartes SD bas de gamme posent souvent des soucis après quelques jours d'utilisation avec Calaos-OS.

L'installation sur la Mele se fait en plusieur étapes:

Flashage de l'image sur une carte SD

Configuration de script.bin

Boot

Configuration de Calaos-OS

Installation de l'image sur la carte SD

Il y a 2 images disponibles pour les Mele:

mele : Les boitiers MeleA1000/A2000

meleg : Les boitiers MeleA1000g/A2000g

La principale différence est la taille de la RAM.

Veuillez vous référer au guide suivant: Guide d'installation d'une image Calaos-OS

Configuration script.bin

TODO

Boot

TODO