3- Liste des scripts LUA

1- Modifier la couleur d’une lumière Led en fonction de la température de la pièce

By captainigloo

But : Script permettant de modifier la couleur d’une led RGB en fonction de la température de la pièce

-- Title: Set RGB light output depending on Temperature -- -- Description : -- Set white color if temp is < 10°C -- Set light blue color if temps is between 10 and 15 -- Set dark blue color if temp is between 15 and 19 -- Set green color if temp is between 19 and 22 -- Set Yellow color ir temp is between 22 and 25 -- Set Orange color if temp is between 25 and 28 -- Set Red color if temp is greater than 28 -- -- Inputs -- * input_4 : N° entrée Temperature -- Output -- * output_6 : N° Sortie RGB light -- Events -- This script may be launched on input_4 changes local temp = calaos:getInputValue("input_4") if temp < 10.0 then --blanc str = "set 0x60FFFF" elseif temp >= 10.0 and temp < 15.0 then --bleu clair str = "set 0x28FFFF" elseif temp >= 15.0 and temp < 19.0 then --bleu foncé str = "set 0x0060FF" elseif temp >= 19.0 and temp < 22.0 then -- vert str = "set 0x28FF28" elseif temp >= 22.0 and temp < 25.0 then -- Jaune str = "set 0x7AFF00" elseif temp >= 25.0 and temp < 28.0 then -- Orange str = "set 0xFFFF00" elseif temp > 28.0 then -- Rouge str = "set 0xFF3D00" end calaos:setOutputValue("output_6", str) return true

2- Envoyer un SMS via Free suivant un évènement donné

By captainigloo

But : Script permettant d’envoyer un message par SMS en fonction d’une condition. Attention ne fonctionne qu’avec free. Voir le tuto complet ici : Utilisation du systeme de notifications par sms de free

function urlencode(str) if (str) then str = string.gsub (str, "\n", "\r\n") str = string.gsub (str, "([^%w ])", function (c) return string.format ("%%%02X", string.byte(c)) end) str = string.gsub (str, " ", "%%20") end return str end local user = "username" local pass = "password" local msg = "le message à envoyer en fonction de la règle" calaos:requestUrl("https://smsapi.free-mobile.fr/sendmsg?user="..user.."&pass="..pass.."&msg="..urlencode(msg)) return true

3- Gestion d'un chauffage

By Raoulh

But : Script permettant de gérer le chauffage en fonction de la température des panneaux solaires du ballon EC et du plancher.

print("script chauffage start") local temp_panneaux = calaos:getInputValue("input_temp_3") local temp_ballonh = calaos:getInputValue("input_temp_0") local temp_plancher = calaos:getInputValue("input_temp_2") local consigne = calaos:getInputValue("intern_10") local consigne_ballon = calaos:getInputValue("intern_1") local consigne_plancher = calaos:getInputValue("intern_0") if temp_panneaux >= (temp_ballonh + consigne) then -- active pompe solaire si < max if temp_ballonh < 70 then calaos:setOutputValue("output_chauff_2", true) else calaos:setOutputValue("output_chauff_2", false) end -- force stop elect resistance calaos:setOutputValue("output_chauff_1", false) active_elec = false end -- Arret de la pompe solaire si temperature panneau insuffisante if temp_panneaux <= temp_ballonh then -- stop pompe solaire calaos:setOutputValue("output_chauff_2", false) active_elec = true end -- start/stop elec si consigne et active elec if active_elec then if temp_ballonh <= consigne_ballon then calaos:setOutputValue("output_chauff_1", true) end if temp_ballonh > (consigne_ballon + 1) then calaos:setOutputValue("output_chauff_1", false) end end -- start/stop plancher pompe si consigne if temp_plancher <= consigne_plancher then calaos:setOutputValue("output_chauff_0", true) end if temp_plancher > (consigne_plancher + 1) then calaos:setOutputValue("output_chauff_0", false) end -- pas besoin d'action, toujours retourner false return false

4- Gestion de l'alimentation d'un transfo de rubans leds

By Raoulh & Eric64

But : Script permettant de gérer la mise en route d'un transformateur 220v/24v pour l'allumage de led.

Précisions : plusieurs cordons leds sont allimentés par le même transfo. Nous souhaitons que le transfo soit éteint lorsqu'aucune led n'est allumée et pouvoir allumer ou éteindre le transfo lorsque le système détecte un changement d'état d'une led.

A noter : Calaos V2 ne gère pas les rubans led RGBW. Il faut donc créer 2 lumières DMX, une pour le RGB l'autre pour le W.

A créer dans CALAOS INSTALLER :

- IO inter_booleen. "active_bloc" : Elle va nous permettre de signaler un changement d'état des leds
- lumière : cette lumière est "fictive". Elle sert

Règles à créer pour chaque lumière :

SI RGBplafond == changed
ALORS active_bloc = toggle

Règle pour gérer le transfo :

SI active_bloc = changed
ALORS exécution du script

Script :

local RGBplafond = calaos:getOutputValue("output_55") -- lumière RGB du plafond local Wplafond = calaos:getOutputValue("output_72") -- lumière W du plafond local RGBmeuble = calaos:getOutputValue("output_73") -- lumière RGB des meubles local Wmeuble = calaos:getOutputValue("output_74") -- lumière W des meubles local RGBplinthes = calaos:getOutputValue("output_75") -- lumière RGB des plinthes local Wplinthes = calaos:getOutputValue("output_76") -- lumière W des plinthes -- SI une lumière est différente de 0 (donc n'est pas éteinte) if RGBplafond ~= "0" or Wplafond ~= "0" or RGBmeuble ~= "0" or Wmeuble ~= "0" or RGBplinthes ~= "0" or Wplinthes ~= "0" then -- ALORS allume le bloc calaos:setOutputValue("output_81", true) -- output_81 correspond à la lumière "Fictive" et donc au relais du transfo else -- SINON coupe le bloc calaos:setOutputValue("output_81", false) end return true

5- Conserver la valeur d'un appui sur un BP dans une variable

By eric64

But : Script permettant de donner une valeur True ou False à une variable lors de l'appui sur un BP pour allumer/éteindre des lumières. Certaines lumières de mon entrée sont pilotées par un BP (pour éclairer le temps voulu) et un détecteur de mouvement (pour éclairer juste le temps du passage). Je veux que les actions du détecteur de mouvement soient bloquées lorsque j'allume les lumières depuis le BP. Lorsque j'allume par le BP la variable passe à True. J'ai donc ajouté la condition variable == false sur les actions du détecteur de mouvement.

local Variable_Activation_Inter = calaos:getInputValue("intern_7") -- je déclare ma variable if Variable_Activation_Inter == false then -- si ma variable est fausse (je n'ai donc pas allumé les lumières par BP) calaos:setOutputValue("output_78", set 0xFFFF00) -- alors j'allume ma lumière RGB en orange calaos:setOutputValue("output_54", true) -- + 2 spots au sol calaos:setOutputValue("output_14", true) -- + 1 spot plafond calaos:setOutputValue("intern_7", true) -- et je modifie l'état de ma variable pour la mettre à vrai elseif Variable_Activation_Inter == true then -- sinon si ma variable est vrai (j'avais déjà donc allumé mes lumières par BP) calaos:setOutputValue("output_78", false) -- alors j'éteins toutes mes lumières calaos:setOutputValue("output_54", false) calaos:setOutputValue("output_14", false) calaos:setOutputValue("intern_7", false) -- et je remets ma variable à faux end return true

6- Détection d'une situation "panique"

By mifrey

But : Script permettant de détecter une situation “panique” dans laquelle un poussoir est actionné plusieurs fois pendant un certain temps.

Précisions : Le script doit être mis dans les conditions d'une règle et être déclenché par tous les poussoirs voulus (je les ai mis tous chez moi). Il retourne true en cas de situation panique. Dans l'exemple, il retourne true si les poussoirs sont pressés 6 fois (12 changements d'etat) dans les 2 secondes (à définir dans le timer). Les actions sont à dénifir dans la règle, par exemple allumer toute les lumières, envoyer un mail ou déclencher l'alarme, etc.

A créer dans CALAOS INSTALLER :

- Un timer (type InputTimer) : Pour mesurer le temps depuis la première pression sur le poussoir. Le timer est à régler sur quelques secondes.
- Un compteur (type InternalInt) : Pour compter le nombre de fois qu'un poussoir est actionné.

Script :

-- Detect a panic situation in which switches are pressed several times within a short time. -- The script assumes to be called each time the state of a switch changes. --if true then return false end -- Uncomment to disable the script -- Script start local script_name = "SCRIPT_CONDITIONS_PANIC" print(script_name .. ": start") -- IO id local timer_id = "input_58" -- InputTimer type local counter_id = "intern_0" -- InternalInt type -- Other variables to define local panic_count = 12 -- Number of times the state of a switch must change within a specific time (typically 2 seconds) to trigger a panic situation -- Print timer and counter value at script start print(script_name .. ": timer = " .. tostring(calaos:getInputValue(timer_id))) print(script_name .. ": counter = " .. tostring(calaos:getInputValue(counter_id))) -- Get timer status: Timer is false when timer starts or stops, true when timer is done. local timer = calaos:getInputValue(timer_id) -- ATTENTION: getInputValue(InputTimer type) returns a string type -- Timer is done, reset timer and counter. if timer == "true" then print(script_name .. ": Timer is done, reset timer and counter.") calaos:setOutputValue(timer_id, "start") calaos:setOutputValue(counter_id, 1) print(script_name .. ": timer = " .. tostring(calaos:getInputValue(timer_id))) print(script_name .. ": counter = " .. tostring(calaos:getInputValue(counter_id))) print(script_name .. ": end") return false end -- Increment the counter local counter = calaos:getInputValue(counter_id) + 1 calaos:setOutputValue(counter_id, counter) -- Timer is not done and counts not reached, continues to count. if counter < panic_count then print(script_name .. ": Timer is not done and counts not reached, continue.") print(script_name .. ": timer = " .. tostring(calaos:getInputValue(timer_id))) print(script_name .. ": counter = " .. tostring(calaos:getInputValue(counter_id))) print(script_name .. ": end") return false -- Timer is not done and counts reached, panic mode. else print(script_name .. ": Timer is not done and counts reached, panic mode.") print(script_name .. ": timer = " .. tostring(calaos:getInputValue(timer_id))) print(script_name .. ": counter = " .. tostring(calaos:getInputValue(counter_id))) calaos:setOutputValue(timer_id, "stop") calaos:setOutputValue(counter_id, 0) print(script_name .. ": end") return true end print(script_name .. ": Oups, should never be there...") return false