Bus One Wire

Cette page explique les principes du bus 1-wire et donne un exemple d'installation (sous Calaos V3 sur Raspberry PI3)

Principe du bus 1-wire

Le bus 1-wire peut être câblé en série ou en étoile.

Il fonctionne sous une tension de 5V.

Les composant principaux utilisés sont :

L’interface USB – 1-wire DS9490R

Les sondes de températures DS18B20

Ce type de bus est principalement utilisé pour les mesures de température mais beaucoup d'autres composants compatibles existent.

Sondes de température DS18B20