Bus One Wire

Cette page explique les principes du bus 1-wire et donne un exemple d'installation (sous Calaos V3 sur Raspberry PI3)

Principe du bus 1-wire

Le bus 1-wire peut être câblé en série ou en étoile.

Il fonctionne sous une tension de 5V.

Les composant principaux utilisés sont :

L’interface USB – 1-wire DS9490R

Les sondes de températures DS18B20

Ce type de bus est principalement utilisé pour les mesures de température mais beaucoup d'autres composants compatibles existent.

Sondes de température DS18B20

Types de sondes

Une sonde 1-wire possède 3 fils ou 3 pattes, suivant qu’il s’agit d’un modèle câblé ou sous forme d’un composant électronique.

Modèle câblé

La sonde est protégée dans une enveloppe inox étanche. Elle possède 3 fils.

Fil Rouge : Power (5v). Indiqué VDD, VCC, V+ suivant les documentations.

Fil Jaune : 1-wire data (données).

Fil Noir : GND, 1-wire Ground (0v).

Modèle « nu »

Câblage des sondes