Guide pour le montage de votre tableau électrique

Ce guide vous permettra d'avoir plus facilement les références pour la composition de votre tableau. L’enveloppe d’origine est une enveloppe quadro4 de marque Hager. 2 enveloppes disposées côtéà côté sont nécessaire. L'une pour la partie puissance et respectant la norme NFC 15-100. La seconde pour la partie commande (automate) et communication. Pour l'encombrement prévoir un espace de 1100mm 1300mm de large. La profondeur étant de 267mm

Enveloppe du tableau

Kit de fond seuls : FC214 Kit avec panneau de tête et base : FC425 FC426 Kit avec panneau de tête et socle : FC455 FC456 Kit côtés (par 2) : FC014 Porte pleine : FC334 Porte transparente : FC344 Kit d’association horizontale : FC124