Exemple d'utilisation d'un tag rfid avec téléphone mobile android pour ouverture d'une gâche électrique via Calaos

nb: cet exemple est tout à fait transposable à n'importe quel output utilisé par calaos

prérequis

Calaos

porte avec gache electrique actionnable via Calaos

1 tag RFID compatible avec votre mobile

applications llama et llama http post plugin sur le google play store (gratuits)

configuration de llama

dans l'onglet evenements, creer un nouvel evenement avec ou sans condition et comme action “plugin Locale”, selectionner HTTP Post comme plugin La page de configuration de HTTP Post s'ouvre, laissant ajouter les parametres désirés, dans notre cas:

URL: http://ip_de_la_centrale_calaos/api.php

cocher la methode POST

parameter 1 est supprimé pour etre remplacé par json

Value 1 est supprimée pour etre remplacée par

{"cn_user":"login_defini_dans_config_calaos",
"cn_pass":"password_defini_dans_config_calaos",
"action": "set_state",
"type": "output",
"id": "nom_de_l_output_definie_dans_calaos",
"value": "impulse 5000"
}

il ne reste plus qu'à tester l'action puis l'enregistrer une fois satisfait