Amplificateur Yamaha

Liste des commandes dans calaos installer

Fonctionne avec la serie rx

Volume X

Power on

Power off

source X

source 1 -> HDMI 1
source 2 -> HDMI 2
source 3 -> HDMI 3
source 4 -> HDMI 4
source 5 -> HDMI 5
source 6 -> Tuner
source 7 -> Phono
source 8-> Video 1
source 9 -> Video 2
source 10 -> Video 3
source 11 -> Video 4
source 12 -> Video 5
source 13 -> Video 6
source 14 -> V-Aux
source 15 -> Audio 1
source 16 -> Audio 2
source 17 -> Dock
source 18 -> iPod
source 19 -> Bluetooth
source 20 -> Network
source 21 -> Napster
source 22 -> Net Radio
source 23 -> USB
source 24-> iPod (USB)
source 25 -> PC
source 26 -> UAW

custom cmd