Calaos Installer

Calaos Installer permet de paramétrer une installation Calaos. Vous trouverez plus d'information sur la page dédié: Logiciel calaos_installer.

Calaos Installer est disponible pour les plateformes Windows, Mac OSX et Linux.

Téléchargement de la dernière version

Changelog 1.4

Correction d'un probleme lors du chargement d'une config avec une entree WIAnalog.

Ajout de la modification des “hits” pour les pieces.

L'option “wago_841” est maintenant active par defaut. Elle est automatiquement desactive si la config est deja a false.

Le dossier par defaut est maintenant le dossier utilisateur et plus le dossier courant.

Correction d'un probleme lors de la conversion Volet <-> Volet intelligent

Ajout de “var_save” automatiquement pour les Volet intelligents

Ajout d'un menu contextuel sur les IO pour les deplacer de piece

Modifications de l'interface graphique

Correction des regles cree automatiquement pour le chauffage

Changement de l'interface de selection des actions/conditions

Changelog 1.3

Correction d'un bug lors de l'utilisation de plusieurs automates

Correction d'un bug d'affichage lors de la suppression d'une condition/action

Changement de la valeur maximum du temps d'un volet. La valeur max etait de 99s.

Correction des problemes lors du Drag'n Drop des IO dans la maison.

Sauvegarde des parametres de connections.

Ajout d'un processus de mise à jour des tetes 750-841/750-849

Correction du bug lors de la création des règles de chauffage

Changelog 1.2

Ajout d'un listing des entrées/sorties trié par numéro.

Ajout des pièces correspondantes sur le listing des entrées/sorties

Ajout des conditions sur les sorties ( uniquement valable à partir des version 1.1.12)

Ajout du nom des pièces dans les listes de conditions et d'actions

Correction de bugs divers