Liste des type d'entrée/sorties utilisé par Calaos

* Lumière:

type = WODigitalBR

gtype = light

* Sortie TOR:

type = WODigital

* Entrée interrupteur:

type = WIDigitalBP

* Entrée interrupteur triple action:

type = WIDigitalTriple

* Entrée plage horaire:

type = InPlageHoraire

* Entrée temps:

type = InputTime

* Entrée/Sortie Timer:

type = InputTimer

* Variable booléenne:

type = InternalBool

* Variable numérique:

type = InternalInt

* Variable chaine de caractères:

type = InternalString

* Sortie factice:

type = OutputFake

* Sortie écran tactile:

type = OutTouchscreen

* Entrée/Sortie scénario:

type = Scenario

* Entrée de température:

type = WITemp

type = OWTemp

* Sortie DALI (lumière à variation):

type = WODali

* Sortie DALI RGB (lumière à variation tricolore):

type = WODaliRVB

* Sortie Neon variation:

type = WONeon

* Sortie Volet:

type = WOVolet

* Sortie Volet intelligent:

type = WOVoletSmart