Comment ajouter une lumière Dali

Pour le câblage Dali se référer à la Borne d'interface DALI.

Avant de pouvoir ajouter une lumière Dali, il va falloir attribuer une adresse à chaque alimentation Dali. Pour cela, il faut ouvrir la fenêtre Dali qui se trouve dans le menu outil, voir ci-dessous.

Vous allez arriver sur la page suivante:

Cette page va vous permettre de faire un adressage automatique de toutes vos alimentations Dali, et de former vos groupes.

Dans le cas d'une installation où aucun adressage Dali a été fait au préalable, il faut faire un “adressage complet” pour que de tout vos alimentations branchez sur le bus Dali soit adressées.

Attention:

Dans le cas d'une installation où vous avez à rajouter des alimentations Dali en plus de celles déjà adressées sur le bus Dali, il faudra faire un “adressage des nouveaux équipements” pour adresser uniquement les nouvelles alimentations. Si vous faite un “adressage complet” dans se cas là, les adresses déjà en place risque d'être modifiées et par conséquence vos règles seront modifié par la même occasion, et il faudra donc refaire une identification et une programmation des Dali.