L'enveloppe de distribution quadro de Hager

L'enveloppe de distribution quadro de Hager existe en différentes tailles ce qui permet d'adapter la taille du tableau au nombre de modules à intègrer ou à l'emplacement disponible pour l'installer. Toutes les consignes de montage et d'installation du tableau sont disponibles directement sur le site de Hager dans sa rubrique “quadro”.

elle offre un compartiment entièrement dédié à la partie électricité traditionnelle (à gauche sur la photo ci-dessous), ainsi qu'une partie réservé à la domotique. On y trouve donc tout en haut à droite les rangées de relais de puissance 24V/220V 16A câblé puis l'automate wago avec les alimentations approppriées. cette partie haute constitue donc la partie automatisme de l'installation.

Plus bas est installé le Kit VDI avec le switch 16 ports et le brassage de distribution ainsi que la centrale domotique qui a également un espace réservé. Il est possible d'y intègrer d'autres éléments dans les emplacements de libres comme des encodeur vidéo ou la box de connexion internet.