Introduction

Une installation domotique Calaos est composée d'un automate pour le contrôle de la partie électrique et d'une centrale domotique qui constitue l'intelligence du système. Pour gérer et piloter une telle installation différents outils de supervision sont disponibles. L'ergonomie et l'organisation de ces outils de supervision ont été élaborés de telle manière à ce que leur manipulation se fasse de manière aisée pour chaque utilisateur. Ainsi, il peut sans difficulté piloter son installation après avoir reçu les explications de base du technicien au moment de la mise en route du système. Cependant, l'utilisateur peut avoir à faire à des manipulations plus ou moins complexes durant la configuration de son installation c'est pourquoi nous allons détailler dans cette notice chaque manipulation à effectuer pour différentes actions.

L'outil de supervison principal est l'interface tactile qui est la plus complète ,la plus ergonomique et dont les différents menus seront présentés dans une une première partie. Nous détaillerons ensuite les manipulations d'utilisation de l'interface web puis de l'interface pour iPhone.

Interface tactile

Introduction

L'interface tactile constitue l'outil de supervision principal. On y retrouve dans son menu principal tout les éléments du système ainsi que les différents outils de configuration qui permettent à chaque utilisateur de personnaliser son interface comme bon lui semble. L'ergonomie de l'interface a été travaillé de manière à rendre sa présence à la fois agréable et discrète dans la décoration de l'habitat. Une organisation simplifiée des menus permet quant à elle de naviguer facilement entre les différents menus et d'accéder rapidement au point de contrôle souhaité. Nous allons détailler pas à pas les fonctionnalités de chaque menu.